**- WZÓR -**

**Załącznik nr 4 do zaproszenia**

**Załącznik nr 1 do umowy IS/…/CRU/…/RUZP/…/2024**

1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 25 sztuk mobilnych gablot wolnostojących – przenośnych tablic przeznaczonych do ekspozycji treści w terenie zewnętrznym - zgodnie z poniższymi wytycznymi:
   1. gabloty wyposażone w betonowe stopy o średnicy ok. 40 – 50 cm i wadze 25 – 30 kg zapewniające stabilność i trwałość nawet w trudnych warunkach atmosferycznych;
   2. aluminiowa konstrukcja gablot wykonana z aluminium anodowego, odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne, łatwa do konserwacji;
   3. gablota wyposażona w powierzchnię magnetyczną umożliwiającą łatwe i szybkie zamieszczanie ogłoszeń przy pomocy magnesów;
   4. dwustronna, dająca możliwość prezentacji informacji na obu stronach gabloty;
   5. wyposażona w drzwiczki otwierane na bok i zamykane na zamek, zabezpieczane kluczykiem;
   6. światło gabloty odpowiednie dla formatu A0 (tj. 841x1189 mm) w pionie ;
   7. wysokość całkowita konstrukcji ok. 1800 – 2000 mm;
   8. szyba wykonana z materiału nietłukącego się – poliwęglan lity, klarowna, o grubości ok. 3 - 4 mm, zapewniająca dobrą widoczność zamieszczanych informacji.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie:
   1. fabrycznie nowy,
   2. estetyczny i prawidłowo wykonany, zgodnie z niniejszą umową i zasadami wiedzy technicznej,
   3. zgodny z opisem z niniejszej umowy, a także bezpieczny i przeznaczony do użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych zgodny z normami dotyczącymi materiałów konstrukcyjnych, bezpieczeństwa użytkowania, odporności na warunki atmosferyczne i przepisami prawa;
   4. służący do prezentacji informacji pasażerskiej i umożliwiający wygodną i bezpieczną zmianę lokalizacji w terenie.
   5. zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się gabloty nawet przy silnym wietrze